**Seznam míst a technická specifikace herních prvků**

Drahlov

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.

Trávnické zahrádky

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.

U Rejdiště vedle č.p. 3791

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.

U Rejdiště za č.p. 3726

1. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
2. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

U Rejdiště vedle č.p. 3790

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Hrošík, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Sadová – dětské hřiště

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.
2. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

U Cihelny

1. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.

Francouzská za č.p. 4029

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Rumunská za č.p. 4050

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Odbojářů u č.p. 3111

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Kazimíra Rudého – dětské hřiště

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.
2. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Axmanova před č.p. 3913

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.
2. Hrošík, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Axmanova před č.p. 3762

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Braunerova - dětské hřiště

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.
2. Housenka , stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Bílanská – dětské hřiště

1. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
2. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Páleníčkova před č.p. 2884

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.
4. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Třasoňova

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.

Vachova 3859

1. Hrošík, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Vachova 3860


1. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
2. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Moravská vedle č.p. 3031

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.
2. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.
3. Hrošík, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

Technický popis prvků a přibližná fotodokumentace

1. Řetězová dvojhoupačka do 1m pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL.



1. Celokovová věžička do 1m pádu povrch zinek s plastovou skluzavkou.



1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrch zinek, sedací část může být plast.



1. Hrošík, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)



1. Housenka, stojny povrch zinek (dva tubusy spojené sítí)

