**1.3 Počítačové vybavení**

# 1.3.1 Všeobecné údaje

**Název stavby**:

**Objekt: Základní škola, Zeyerova 3354, Kroměříž** **Název PS**: Slaboproud – SLP

**Místo stavby**:

**Zpracovatel projektu**: Zdeněk Indra, Jan Bartoň

# 1.3.2 Výchozí podklady

Pro zpracování této zprávy bylo použito následujících podkladů:

* Ing. Zona Jan - projekce
* Standard konektivity škol
* Současný stav počítačového vybavení

**Základní normy:**

## *Všeobecné*

Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ČSN 34 2300, změna Z1, 09/2014 - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 73 0804, změna Z2 02/2015 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0848, 04/2009 - Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 33 4000, změna 09/1990 - Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

## *STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ*

ČSN EN 50173-1 ed.3, 04/2012 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy – Část 1:

Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-2, 05/2008 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy – Část 2:

Kancelářské prostory

ČSN EN 50174-1 ed.2, 05/2010 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1:

Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.2, 05/2010 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 2:

Projektová příprava a výstavba v budovách

# 1.3.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

**Napěťové soustavy:**

− Silová soustava – síťové napájení 230V/50Hz: 1 NPE AC 230 V / TN-S

**Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61140:**

− základní ochrana, ochrana při poruše

**Ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41 ed. 2**

− Ochrana před dotykem neživých částí elektrického zařízení dle čl. 413:

− Silové rozvody 230V/50Hz: samočinným odpojením od zdroje, dvojitá, nebo zesílená izolace

− Sdělovací rozvody: malým napětím SELV

− Ochrana před dotykem živých částí elektrického zařízení dle čl. 412:

− je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytem nebo přepážkami, izolací živých částí, doplňkovou izolací a doplňkovou ochranou proudovým chráničem.

**Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3, 332000-5-51**

− Prostředí: protokol o vnějších vlivech nebyl v době zpracování této projektové dokumentace k dispozici. Dle získaných podkladů a dle charakteru objektu, by mělo být zařízení, včetně rozvodů, umístěno v prostorech s prostředím normálním.

## 1.3.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - Strukturovaná kabeláž – SK

**1. Popis řešení**

* + **Serverový cluster**

V objektu bude provedena instalace nového serverového řešení včetně konfigurace a migrace stávajících fyzických serverů a dat školy na virtuální stroje běžící na serverovém clusteru. Model fyzických hostitelů bude Server ->Replica server 1+1.

* + **Instalace nové rackové skříně a přesunutí staré**

V místnosti Spisovny - serverovny bude zabudována, osazena a zapojena 1 skříň (rack) nového hlavního datového rozvaděče.

Hlavní datový rozvaděč bude propojen se stávající síťovou infrastrukturou, která je v současnosti zapojena do nevyhovujícího switche v místnosti informatiky.

Hlavní rozvaděč bude napojen na WAN a propojen páteřními optickými spoji s podružnými datovými rozvaděči ve všech školních budovách. Tyto optické propoje v současné chvíli existují, budou však optimalizovány a rekonstruována jejich uložení.

V místnosti Serverovny budou v nové rackové skříni instalovány a zapojeny tyto nové aktivní síťové prvky – 1x switch, HW firewall a server.

V každé rackové skříni 3 dalších podružných rozvaděčů budou instalovány a zapojeny vždy 1x switch a v nejvhodnější z nich replica server.

Silové zásuvky určené pro připojení aktivních prvků budou opatřeny přepěťovou ochranou.

* + **Rozvody strukturované kabeláže**

V objektu budou instalovány rozvody strukturované kabeláže (SK) UTP cat. 5e. a optický kabel min. 24 vláken, SM, 9/125μm. Zásuvky RJ45 budou řešeny jako jednoportové a dvouportové do zdi, nebo na omítku. Rozmístění zásuvek je patrné z výkresové dokumentace. Nová kabeláž bude tvořit propoj Učebny informatiky (101) a spisovny (serverovny). V učebně Informatiky (101) bude 30 pracovišť žáků a jedno pracoviště učitele – vše propojeno přímo do hlavního datového rozvaděče. V učebně 102 bude 14 pracovišť žáků a 1 pracoviště učitele. Obě učebny budou osazeny interaktivní tabulí. Práce s kabeláží zahrnují kromě připojení nové rackové skříně na stávající síťovou infrastrukturu školy také vytvoření tras pro osazení WiFi. Trasy budou vedeny a rekonstruovány s ohledem na estetiku místností, estetické dopady budou konzultovány s vedením školy. V maximální míře budou využívány sklepní prostory.

* + **Osazení WiFi AP**

V rámci projektu je navrženo osazení přístupových bodů (access point) bezdrátové WiFi sítě. Přístupové body budou rozmístěny tak, aby co nejlépe pokryly prostory daného objektu školy. Všechna AP budou napojena na strukturovanou kabeláž (nejsou přípustné repeatery nebo bezdrátové extendery) Přesné rozmístění a připojení přístupových bodů bude optimalizováno v rámci realizace projektu a signál v objektu proměřen pomocí SW. Přístupové body budou řízeny a spravovány hromadně a centrálně. Veškerá strukturovaná kabeláž bude vedena tak, aby co nejméně zasahovala do estetiky školních prostor. Budou využity stávající lištové rozvody, podhledy, stavební prostupy, šachty apod., pokud již nebude možno do stávající lišty přidat potřebné množství kabelů, bude situace řešena po domluvě s vedením školy (náhrada dostatečně objemnou variantou).

* + **Tvorba AD, konverze fyzických serverů a migrace dat**

Správa uživatelů bude řešena prostřednictvím virtualizovaného serveru s AD (active directory). Zařízení bude dimenzováno pro správu všech uživatelů v přistupujících do LAN – tj 750 členů. Stávající struktura školní sítě využívá hlavní fyzický server s diskovým polem a další fyzické aplikační servery (účetnictví, Stravování, Evidence majetku a faktur...) Stávající fyzické servery budou v rámci zakázky virtualizovány do nového diskového pole a na nové hostitele. Škola využívá server s AD. Doména bude přesunuta na nový řadič W2019DC server a nastaven nový systém využívající cestovní profily, domovské adresáře (přesměrování Dokumentů, plochy Application data) a sdílená úložiště v síti na základě příslušnosti k OU či uživatelské skupině. W2019 server DC bude sloužit jako primární doménový řadič. Nastavení domény je upřesněno v dokumentu „Požadavky na nastavení prostředí školní domény“

## 2. Provedení

* Veškeré metalické rozvody budou provedeny kabely UTP 4x2x0,5, cat. 5e. Kabely budou vedeny jednak v páteřních kovových drátěných žlabech osazených pod podlahou a v podlaze, nebo v ohebných trubkách popřípadě žlabech v nábytku a v plastových lištách. V technických prostorech bude kabeláž vedena v tuhých trubkách po povrchu. Veškeré kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi mezi jednotlivými požárními úseky budou dle ČSN 73 0848, 04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody, kap. 5.2.8. utěsněny požárními ucpávkami.
* Veškerý dodávaný HW musí být určen k prodeji na českém trhu a musí být nový.
* Servery požadujeme od stejného výrobce.
* "Cílem naší organizace je zajistit soulad se standardem konektivity, který definuje základní technická kritéria pro projekty předložené ve výzvách č. 32 a 33 (SŠ, VOŠ) a č. 46 a 47 (ZŠ) a č. 66 a 67 (ZŠ, SŠ a VOŠ) v rámci specifického cíle 2.4 IROP a dále ve výzvě č. 68 (ZŠ, SŠ a VOŠ) v rámci specifického cíle 4.1 IROP. "
* Není žádoucí dodávat produkty určené do domácností, jejich konstrukce postrádá odolnost potřebnou pro použití ve školství, požadované síťové a serverové produkty navrhujte tak, aby mohly fungovat bezproblémově po celou dobu své životnosti, jejich ovládání minimalizovalo nutnost servisu a případné úpravy konfigurace byly rychlé a snadné. Požadujeme co nejstandardnější řešení renomovaných výrobců.
* OS virtuálních serverů
  + Musí splňovat podmínku, že touto dodávkou bude korektně licencován libovolný počet virtuálních serverů na každém jednom fyzickém serveru
* Instalační práce + zaškolení obsluhy
  + Součástí dodávky je instalace a oživení HW ve škole
  + instalace virtuální vrstvy
  + Konverze fyzických strojů na virtuální, případné vytvoření nových virtuálních strojů s plnou funkcionalitou předchozích fyzických
  + Migrace dat, doménových účtů
  + Nastavení Firewallu dle potřeb školy, propojení s AD, zaškolení
  + Nastavení služeb logování
  + Nastavení zálohování a replikací na replikačním serveru, zálohovací politiky a kalendáře
  + Nastavení GPO dle potřeb školy
  + Zaškolení obsluhy doménových účtů
* Poimplementační podpora
  + po dobu 30 dnů od předání nové infrastruktury do užívání musí dodavatel zajistit součinnost při nastavování infrastruktury a případném řešení problémů takto:
    - zajistí nepřetržitý monitoring HW komponent tak, aby mohl včas zajistit výměnu případných vadných dílů přímo se servisní podporou výrobce
    - zajistí nepřetržitý monitoring stavu vytížení HW komponent včetně teploty, vytížení CPU, RAM, kapacity HDD, odezvu při zápisu a čtení z diskových jednotek
    - na základě těchto dat zajistí proaktivní a prediktivní podporu pro prevenci a řešení problémů.
  + Dodavatel bude řešit požadavky školy na řešení problémů souvisejících se změnou HW s reakční dobou 1 hod. od vzniku požadavku nebo vzniku incidentu na sledovaných zařízeních

## 3. Aktivní prvky –AP

Z důvodu zabezpečení standardu konektivity škol je navrženo osazeni prvky s možností plného managementu. Na rozhraní WAN/ LAN je osazen řídící prvek zajišťující následující funkce:

* podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení
* logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) monitoring i logování bude nakonfigurováno a zapnuto, obsluha zaškolena
* síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality
* zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu - nakonfigurováno a zapnuto
* možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků
* podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online
* Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3 s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,…
* Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců
* Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management),tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám.
* logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb *IP adresa – čas – uživatel*

Aktivní prvky (switche) zajišťující vnitřní konektivitu umožňují následující funkce:

* Minimální konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 1000Mbit/s fullduplex (po metalických rozvodech)
* Minimální konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení 1Gbit/s fullduplex
* Páteřní rozvody mezi budovami v areálu realizovány prostřednictvím optických vláken
* Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3 s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,…
* Dostatečné množství PoE portů na aktivních síťových prvcích

Bezdrátové komponenty splňují následující parametry:

* Podpora mechanismu izolace klientů
* Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou ve všech dotčených prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů
* Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení)
* Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …)
* Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz
* Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam.
* Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

V LAN jsou navržena další zařízení vyhovující následujícím bezpečnostním požadavkům:

* Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů
* Centralizovaný autentizační systém napojení na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.)
* Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty, blokace wifi v určitém čase)
* Federované služby autentizace a autorizace (včetně aktivního zapojení do národních vzdělávacích federací a zpřístupnění jejich služeb)
* Systémy nebo zařízení pro sledování infrastruktury sítě a sledování IP provozu sítě

(umožňující funkce RFC 3954 nebo ekvivalent (NetFlow))

* Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie
* Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management)
* Systémy pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury (např. Nagios / Icinga)
* Systémy uživatelské podpory naplňující principy ITIL (HelpDesk, ServiceDesk)
* Nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků
* Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury
* Systémy pro antivirovou ochranu zařízení, antispamovou ochranu poštovních serverů
* Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS) služeb (např. emailové služby, webové servery, studijní a ekonomické agendy) atp.
* Podpora vzdáleného přístupu (VPN)

Způsob ověření splnění standardu konektivity bude otestován a validován v součinnosti s odběratelem za pomoci dokumentu „Ověření standardu konektivity“. Dodavatel prokáže, že tento standard škola naplnila.

4. Dokumentace

Součástí díla je dokumentace a to zejména:

* technická dokumentace (produktové listy atd.)
* návody k použití (manuály), v tištěné nebo elektronické podobě v českém jazyce
* Implementační dokumentace
  + Obsahem dokumentace bude minimálně:
    - textový popis řešení jako celku,
    - schema zapojení HW
    - výrobce a typ zařízení,
    - kompletní přehled dodaných a použitých licencí,
    - Přístupové údaje nastavené při implementaci – přehledová tabulka o tabulka musí obsahovat veškeré přístupové údaje k jednotlivým komponentám a jejich managementu tak, aby zadavatel měl po převzetí řešení neomezený přístup ke všem jeho částem.
    - kontaktní informaci na technickou poimplemntační podporu
    - kontaktní informace na servisní pracoviště zajišťující podporu jednotlivých HW komponent.
    - všechny funkcionality, které jsou využity, musí být podrobně zdokumentovány, tak aby uživatel neznalý těchto funkcionalit byl s nimi podle dokumentace schopný pracovat
* Měřící protokoly na sítovou infrastrukturu
* Popis datových zásuvek v místnostech a Racku

## Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany zdraví podle jiných právních předpisů

Při montáži budou dodržovány v době realizace platné zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy, ČSN a technologické předpisy, především: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, NVč.591/2006 Sb.

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 494/2001Sb. o evidenci a hlášení pracovních úrazů, z.č.309/2006 Sb. o BOZP, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Přesný postup prací stanoví zhotovitel.

Technologické postupy a opatření se musí vždy přizpůsobit aktuální situaci na místě montáže.

Montáž bude prováděna za provozu, je potřeba vyžádat součinnost bezpečnostního technika investora stavby.

Na realizaci se bude podílet více než jeden zhotovitel, je tedy dle z. č. 309/2006 Sb.

potřeba koordinátor BOZP.