Propočet nákladů je proveden na šířku stezky pro chodce 1,6 m.

Při rozšíření stezky pro pěší a cyklisty na 3,0 m lze předpokládat orientačně dvojnásobné hodnoty. S ohledem na bezpečnost provozu všech dotčených účastníků provozu (pěší, cyklisté a automobily) se doporučuje rozšíření.