**Počet stran: 6**

**D.1.1.10 VÝPISY VÝROBKŮ**

Akce : **Rekonstrukce vybraných WC na MŠ Žižkova 4019, Kroměříž**

Místo : Žižkova 4019, 767 01 Kroměříž

Investor: město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Stupeň: DSP

Vypracoval: Bc. Josef Hořínek

Bc. Kamila Machová

Odp. projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: **161-23**

Arch. č.: **16123**

Datum: **04/2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** | | |
| **1.NP** | **2.NP** | **CELK.** |
|  | **Dveře 800 levé**  Provedení: dveře plné, hladké, jednokřídlé  Rozměr křídla: 800x1970 mm  Výplň: voština  Barva: bílá nebo dle výběru investora  Kování: nerez klika-klika, cylindrická vložka  Závěsy: vzhled nerez – 3 ks  Poznámka: bez prahu, osazení do stávajících nově  natřených zárubní – barva dle výběru  investora | 2 ks | 3 ks | **5 ks** |
|  | **Dveře 800 pravé**  Provedení: dveře plné, hladké, jednokřídlé  Rozměr křídla: 800x1970 mm  Výplň: voština  Barva: bílá nebo dle výběru investora  Kování: nerez klika-klika, cylindrická vložka  Závěsy: vzhled nerez – 3 ks  Poznámka: bez prahu, osazení do stávajících nově  natřených zárubní – barva dle výběru  investora | 2 ks | 1 ks | **3 ks** |
|  | **Sprchový kout čtvercový s vaničkou**  Provedení: Sprchový kout s posuvným systémem  otevírání a keramickou vaničkou  Vanička: keramická vč. upevnění, bílá, protiskluzová  Rozměry: 900x900 mm  Otevírání: posuvný systém, levá i pravá orientace  Profily: leštěný chrom  Provedení skel: tvrzené bezpečnostní sklo, čiré  Poznámka: Sprchový kout vč. příslušenství  uveden také ve výpisu ZTI | 1 ks | 1 ks | **2 ks** |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** | | |
| **1.NP** | **2.NP** | **CELK.** |
|  | **Umývadlo dětské**  Provedení: umývadlo z bílého diturvitu, dětské  Rozměr: 500x410 mm  Materiál: bílý diturvit  Barva: bílá se vzorem nebo dle výběru investora  Příslušenství: sifon, tlačný ventil umyvadlový  stojánkový s rubínovým mechanismem  Poznámka: výška horní hrany umyvadel  500 a 600 mm dle PD.  Jedná se o doplnění specifikace výkazu ZTI | 5 ks | 5 ks | **10 ks** |
|  | **Klozet dětský keramický bílý**  Provedení: závěsný dětský klozet s před stěnovým  splachovacím systémem a ovládacím  tlačítkem  Rozměr: 535x330 mm  Materiál: sanitární keramika  Barva: bílá nebo dle výběru investora  Poznámka: sedátko s antibakteriální úpravou, výška  horní hrany WC vč. sedátka 300-340 mm,  ***spodní hrana dětského klozetu ve výšce***  ***maximálně 80 mm.***  Jedná se o doplnění specifikace výkazu ZTI | 5 ks | 5 ks | **10 ks** |
|  | **Dělící stěna na WC**  Materiál: laminátová dřevotříska, hrany ABS  Rozměr: 1000x500 mm  Barva: dle výběru investora  Provedení: na nerezových nožičkách – spodní hrana  ***spodní hrana dělící WC stěny ve výšce***  ***maximálně 80 mm***  Kotvení: kotvení do zdi a do podlahy | 4 ks | 4 ks | **8 ks** |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** | | |
| **1.NP** | **2.NP** | **CELK.** |
|  | **Zrcadlo dětské - Slunce**  Rozměr: průměr 400 mm  Materiál: laminátová MDF deska  Povrch: zrcadlová bezpečností fólie  Poznámka: přichycení na obklad | 5 ks | 0 ks | **5 ks** |
|  | **Zrcadlo dětské - Mrak**  Rozměr: 600x350 mm  Materiál: laminátová MDF deska  Povrch: zrcadlová bezpečností fólie  Poznámka: přichycení na obklad | 0 ks | 5 ks | **5 ks** |
|  | **Věšák na ručníky a kelímky**  Materiál: laminátová dřevotříska, hrany ABS  Kapacita: 10 dětí/1 sestavu  Rozměr: 910x840x130 mm  Barva: buk nebo dle výběru investora  Provedení: jednoháčky ukotveny do zad věšáku  Kotvení: kotvení do zdi  Poznámka: kapacita dle výběru investora | 3 ks | 3 ks | **6 ks** |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** | | |
| **1.NP** | **2.NP** | **CELK.** |
|  | **Ochranný kryt topení**  Délka: cca 3500 mm  Výška: cca 850 mm  Hloubka: cca 300 mm  Materiál: Překližka březová, barevné části – lamino  Barva: dle výběru investora  Poznámka: přesné rozměry nutné zaměřit na stavbě | 1 ks | 1 ks | **2 ks** |
|  | **Skříňka pro směšovací ventil s armaturami**  Použití: pro směšovací ventil s armaturami pro  míchanou vodu pro umývadla  Provedení: s poličkami, dveře otevíravé  Materiál: laminátová dřevotříska, hrany ABS  Šířka: cca 300 mm  Hloubka: cca 150 mm  Výška: cca 1600 mm  Barva: dle výběru investora  Kotvení: kotvení do zdi  Poznámka: Skříňka vč. příslušenství  Náhledový obrázek je pouze ilustrativní | 1 ks | 1 ks | **2 ks** |
|  | **Keramická dlažba 300x300 mm**  Rozměr: 200x200 mm  Plocha: cca 21 m2/podlaží  Barva: tyrkysová nebo dle výběru investora  Povrchová úprava: mat nebo dle výběru investora  Protiskluz: min. R10 | 21 m2 | 21 m2 | **42 m2** |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** | | |
| **1.NP** | **2.NP** | **CELK.** |
|  | **Keramický obklad 200x200 mm**  Rozměr: 200x200 mm  Plocha: cca 38,5 m2/podlaží  Barva: kombinace pastelových barev a motivů  dle výběru investora  Povrchová úprava: mat nebo dle výběru investora | 38,5  m2 | 38,5  m2 | **77 m2** |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.** | | | | |