**Dotaz vysvětlení zadávací dokumentace AZYLOVÝ DŮM ASTRAS-Rekonstrukce sociálního zázemí objektu**

Dobrý den,

mám dotazy k těmto položkám:

1. **Rozpočet 2021038-001 VV soc. zařízení 1-3 NP** **položka 19** asi zaměněny **m2 a m3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 632413150R00 | Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 50 mm | **?** | 1,64600 |
|  |  | 104 : 4,87**\*0,05** |  | 0,24000 |
|  |  | 115 : 3,5\*0,5\***0,05** |  | 0,09000 |
|  |  | 213 : 13,12\***0,05** |  | 0,66000 |
|  |  | 313 : 13,18\***0,05** |  | 0,66000 |

1. **Rozpočet 2021038-001 VV soc. zařízení 1-3 NP** **položka 26** ve výpočtu výměr v m. č. 113 asi chybí desetinná čárka **1,97 m**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | **-61,65090** |
|  |  | 103 : 2,68\*3,34-0,8\*1,97 |  | 7,38000 |
|  |  | 104 : 1,05\*2 |  | 2,10000 |
|  |  | 105 : 0,1\*2,01 |  | 0,20000 |
|  |  | 106 : 1\*2 |  | 2,00000 |
|  |  | 113 : 1,325\*3,34-0,6**\*197** |  | **-113,77000** |
|  |  | 120 : 2,05\*3,34-0,6\*1,97 |  | 5,67000 |
|  |  | 202 : 2,68\*3,34-0,8\*1,97 |  | 7,38000 |
|  |  | 204 : 1,65\*3,34 |  | 5,51000 |
|  |  | 205 : 1,65\*3,34 |  | 5,51000 |
|  |  | 213 : (1+0,9)\*0,1\*2 |  | 0,38000 |
|  |  | 302 : 2,68\*3,34-0,8\*1,97 |  | 7,38000 |
|  |  | 304,305 : 1,65\*2,5\*2 |  | 8,25000 |
|  |  | 313 : (1+0,9)\*0,1\*2 |  | 0,38000 |

1. **Rozpočet 2021038-004 Elektro** **položka 41**

**nerozumím textu a počtům**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 58 | Instalace svítidel; dodávka svítidel není předmětem obsahu specifikace. Tyto budou řešeny, samostatným rozpočtem v rozsahu architektem specifikovaných těles | kmpl | 29,00000 |

a výše v rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 49 | A -Řadové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu se základnou z ocelového plechu a difuzorem z translucentního polykarbonátu.Světelný tok svítidla 4170lm, příkon | kmpl | 2,00000 |
|  |  | 31W, IP40, rozměry 1170x146mm |  |  |
| 34 | 50 | B - Řadové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu se základnou z ocelového plechu a difuzorem z translucentního polykarbonátu.Světelný tok svítidla | kmpl | 3,00000 |
| 35 | 51 | C -Řadové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu se základnou z ocelového plechu a difuzorem z translucentního polykarbonátu.Světelný tok svítidla | kmpl | 10,00000 |
| 36 | 52 | D - Stropní nebo nástěné LED svítidlo, LED 20W, 4000K | kmpl | 11,00000 |
| 37 | 53 | N1 - LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem LED 24W, IP65, autotest, nouzově svítící, doba zálohy 1hodina | kmpl | 10,00000 |

**36,000 ks**