# Příloha č. 1 – Technické podmínky

**6x 55“ LED televize**

* Full HD 1920x1080 LED televize
* úhlopříčka nejméně 55“
* min. 2x HDMI, 1x VGA nebo DVI
* VESA montáž na stěnu

Záruka 36 měsíců.

**1x 32“ LED televize**

* Full HD 1920x1080 LED televize
* úhlopříčka nejméně 32“
* min. 2x HDMI, 1x VGA nebo DVI
* VESA montáž na stěnu

Záruka 36 měsíců.

**2x PC pro kamerový systém**

* procesor Intel i7 **6-Core**, HT, **min 3.3GHz**, chladič
* základní deska, mATX, 4x RAM slot, Gb LAN, D-Sub
* RAM 16GB (kit 2x8GB), chladič
* 120GB SDD, 2.5", SATA 6Gb/s,
* grafická karta s podporou 8 monitorů (DVI / HDMI / DisplayPort), všechny výstupy totožného typu (tj. 8x HDMI nebo 8x DVI a pod), lze řešit dvěma spolupracujícími kartami, chlazení
* skříň počítačová, Midi ATX, instalovaný 2x aktivní ventilátor 120mm (přední i zadní)
* zdroj PC ATX v2.3, tichý 12cm ventilátor, PFC aktivní, min. 80PLUS Bronze
* licence Windows 10 Professional 64-bit
* stroj bude provozován v klimatizované serverovně v režimu 24x7
* K PC bude trvale připojeno min. 6 FullHD monitorů / TV.
* PC bude primárně využíváno se softwarem GeViscope společnosti GEUTEBRÜCK GmbH.

Záruka 36 měsíců, na SSD a zdroj 60 měsíců.

**1x příslušenství**

* 6x VESA držák
* 12x kabely o potřebné délce (min. 5m)
* montážní materiál

**1x instalace**

* dodání a instalace na místě určení v rozsahu nejméně dvou člověkodnů (min. 16 hodin práce)

**Alternativně lze nahradit položkami stejných nebo lepších parametrů.**

**Uvedené technické požadavky jsou minimální možné.**