**D. 1. 4.**

**Technická specifikace dodávky interiérového nábytku pro Základní školy U Sýpek, Zachar, Slovan**

**Úvod**

Níže uvedená specifikace definuje požadavky na kvalitu a popis jednotlivých standardů nábytku a vnitřního vybavení v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky .

**Technická specifikace, požadavky na standardy dodávky**

Prodávající se zavazuje dodat pouze takové výrobky a materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb. nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.

Výrobky musí dále splňovat požadavky platných hygienických a zdravotnických norem ČSN EN a ISO.

Standard objednatelem požadovaných materiálů, včetně výrobce nebo technického označení výrobků, je uveden v jednotlivých specifikacích, v přílohách k jednotlivým školám. Zhotovitel se zavazuje dodat uvedené nebo zcela srovnatelné výrobky a materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům objednatele a vykazují zcela stejné pořizovací náklady, materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti během celé doby jejich životnosti, přičemž musí být splněny všechny uvedené parametry.

Vzorkování materiálů, vizualizace

Před dodáním je zhotovitel povinen provést vzorkování všech materiálů a výrobků dle katalogů, fotografií, případně fyzicky předvedením materiálů a výrobků v souladu se specifikacemi. Pro rozmístění nábytku dodá zhotovitel vizualizaci dodávek zařízení a vybavení na odsouhlasení zadavatelem.

Odsouhlasení jakékoliv vzorku objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost vzorků a následně dodaných materiálů s výrobků pro jejich použití v souladu s požadavky objednatele dle zadávací dokumentace a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich použití.

Použité materiály

Základním prvkem pro výrobu nábytku budou laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm a 8 mm (lamino dekor buk). Nábytkové hrany v provedení ABS, odstín hrany bude odpovídat desce.