**Příloha č. 2 - zadávací dokumentace**

Technická specifikace síťové černobílé tiskárny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry/Typ | Jednotka | **Požadovaný parametr** | Nabízený parametr (doplní uchazeč) |
| Typ technologie | - | laserová |  |
| Rok výroby | rok | Datum výroby nesmí být starší jak 18 měsíců v den dodání |  |
| Tisk |  |  |  |
| ČB tisk | - | Ano |  |
| Minimální rychlost tisku černobíle A4 |  str. / min. | 35 |  |
| Minimální rozlišení tisku | dpi | 300 dpi |  |
| Maximální měsíční zatížení tiskárny | stran | 7 500 |  |
| Maximální doba do vytištění první strany | s | 8 |  |
| Automatický oboustranný tisk | - | Ano |  |
| Manipulace s médii |  |  |  |
| Maximální formát média | - | A4 |  |
| Podpora formátu média A6 z ručního podavače | - | Ano |  |
| Podpora formátu média A6 ze zásobníku podavače | - | ano |  |
| Podpora formátu média A5 z ručního podavače | - | ano |  |
| Podpora formátu média A5 ze zásobníku podavače | - | ano |  |
| Automatický ruční podavač / zásobník | - | ano |  |
| Ruční podavač má automaticky přednost před zásobníkem | - | ano |  |
| Minimální kapacita ručního podavače/zásobníku | listů | 50 |  |
| Minimální kapacita standardního zásobníku | listů | 250 |  |
| Minimální kapacita výstupního zásobníku | listů | 150 |  |
| Podporovaná gramáž média (minimálně v rozsahu) |  g / m 2 | 60 - 175 |  |
| Ostatní |  |  |
| Připojení USB 2.0 | - | Ano |  |
| Připojení 10/100 Base - T Ethernet | - | Ano |  |
| Požadavek na tiskové jazyky PCL6, PostScript | - | Ano |  |
| Možnost správy tiskového zařízení přes webové rozhraní | - | Ano |  |
| Možnost tisknout A4 na papír formátu A5 a A6 bez prodlevya chybových hlášení | - | Ano |  |
| Minimální požadovaná kapacita tiskové kazety(dle ISO/IEC 19752) | stran | 8 000 |  |
| Bez limitu maximálního počtu stran - počet vytištěných stran na 1  kazetu je dán pouze množstvím toneru a opotřebením kazety. | - | Ano |  |
| Zaměnitelnost toneru mezi tiskárnami | - | Ano |  |
| Minimální záruční doba v režimu NBD | měsíce | 48 |  |
| Záruční servis v místě instalace (on - site) | - | Ano |  |
| tisk obálek:1. Doručenka modrá C5 BOWA (229 x 162 mm)
2. Doručenka červená C5 BOWA (229 x 162 mm)
3. Doručenka bílá C5 BOWA (229 x 162 mm)
 |  | Ano |  |
| Tisk na poštovní poukázky typu A a C |  | Ano |  |
| Podpora automatického sběru počtu vytištěných stránek (přehledy a vyúčtování pronájmu) |  | Ano |  |
| Podpora automatického zasílání provozních hlášení – chybové stavy, docházející toner a atd.  |  | Ano |  |

Žlutě podbarvená pole uchazeč vyplní skutečnou hodnotou nabízeného zařízení.

Zeleně podbarvená pole potvrdí uchazeč splnění požadované hodnoty výrazem „Ano“.

Obálky s poukázkami se používají v aplikacích Vita, RŽP a Spisová služba.

**Zadavatel si vyhrazuje právo na otestování nabídnutého zařízení, zda splňuje požadavky uživatelů.**

**Dodavatel zaručuje, že všechna dodaná tisková zařízení budou jednoho typu od stejného výrobce.**